/dts-v1/;

/include/ "vr9.dtsi"

/ {
	model = "FRITZ7360SL - 1&1 HomeServer";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";

		leds {
			boot = &power_green;
			failsafe = &power_red;
			running = &power_green;

			internet = &info_green;
			dsl = &power_green;
			wifi = &wifi;
		};
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x8000000>;
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x1000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				partitions {
					compatible = "fixed-partitions";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;
					urlader: partition@0 {
						label = "urlader";
						reg = <0x00000 0x20000>;
						read-only;
					};

					partition@20000 {
						label = "firmware";
						reg = <0x20000 0xf60000>;
					};

					partition@f80000 {
						label = "tffs (1)";
						reg = <0xf80000 0x40000>;
						read-only;
					};

					partition@fc0000 {
						label = "tffs (2)";
						reg = <0xfc0000 0x40000>;
						read-only;
					};
				};
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				mdio {
					lantiq,groups = "mdio";
					lantiq,function = "mdio";
				};
				phy-rst {
					lantiq,pins = "io37", "io44";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,open-drain;
					lantiq,output = <1>;
				};
				pcie-rst {
					lantiq,pins = "io38";
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
			};
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			lantiq,portmask = <0x3>;
		};

		ifxhcd@E106000 {
			status = "okay";
		};
	};

	ath9k_eep {
		compatible = "ath9k,eeprom";
		ath,eep-flash = <&urlader 0x985>;
		ath,eep-endian;
		ath,eep-swap;
		ath,pci-slot = <0>;
	};

	gphy-xrx200 {
		compatible = "lantiq,phy-xrx200";
		firmware = "lantiq/vr9_phy11g_a2x.bin";
		phys = [ 00 01 ];
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;
		dect {
			label = "power";
			gpios = <&gpio 1 0>;
			linux,code = <0x102>;
		};
		wifi {
			label = "wifi";
			gpios = <&gpio 29 0>;
			linux,code = <0x101>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power_green: power {
			label = "fritz7360sl:green:power";
			gpios = <&gpio 32 1>;
			default-state = "keep";
		};
		power_red: power2 {
			label = "fritz7360sl:red:power";
			gpios = <&gpio 33 1>;
		};
		info_red {
			label = "fritz7360sl:red:info";
			gpios = <&gpio 34 1>;
		};
		info_green: info_green {
			label = "fritz7360sl:green:info";
			gpios = <&gpio 47 1>;
		};
		wifi: wifi {
			label = "fritz7360sl:green:wlan";
			gpios = <&gpio 36 1>;
		};
		dect {
			label = "fritz7360sl:green:dect";
			gpios = <&gpio 35 1>;
		};
	};
};

&eth0 {
	lan: interface@0 {
		compatible = "lantiq,xrx200-pdi";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		reg = <0>;
		mac-address = [ 00 11 22 33 44 55 ];
		lantiq,switch;

		ethernet@0 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <0>;
			phy-mode = "rmii";
			phy-handle = <&phy0>;
			// gpios = <&gpio 37 1>;
		};
		ethernet@1 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <1>;
			phy-mode = "rmii";
			phy-handle = <&phy1>;
			// gpios = <&gpio 44 1>;
		};
		ethernet@2 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <2>;
			phy-mode = "gmii";
			phy-handle = <&phy11>;
		};
		ethernet@3 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <4>;
			phy-mode = "gmii";
			phy-handle = <&phy13>;
		};
	};

	mdio@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "lantiq,xrx200-mdio";
		phy0: ethernet-phy@0 {
			reg = <0x00>;
			compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy1: ethernet-phy@1 {
			reg = <0x01>;
			compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy11: ethernet-phy@11 {
			reg = <0x11>;
			compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy13: ethernet-phy@13 {
			reg = <0x13>;
			compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
	};
};
