From 324d6d326ca794bf6d639b85c9745628b99b47c9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Rodrigo Freire <rfreire@rf.usersys.redhat.com>
Date: Tue, 22 Mar 2016 12:40:33 -0300
Subject: [PATCH 209/423] lirc_rpi: Lower IR reception error to debug

Lowers a IR reception error condition message to KERNEL_DEBUG
---
 drivers/staging/media/lirc/lirc_rpi.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

--- a/drivers/staging/media/lirc/lirc_rpi.c
+++ b/drivers/staging/media/lirc/lirc_rpi.c
@@ -271,7 +271,7 @@ static irqreturn_t irq_handler(int i, vo
 			data = PULSE_MASK; /* really long time */
 			if (!(signal^sense)) {
 				/* sanity check */
-				printk(KERN_WARNING LIRC_DRIVER_NAME
+				printk(KERN_DEBUG LIRC_DRIVER_NAME
 				       ": AIEEEE: %d %d %lx %lx %lx %lx\n",
 				       signal, sense, tv.tv_sec, lasttv.tv_sec,
 				       tv.tv_usec, lasttv.tv_usec);
