From c2132fecb5584da2653ce99ebbfb382673489e94 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Dhiraj Goel <dhiraj.goel@gmail.com>
Date: Thu, 3 Mar 2016 21:10:50 -0800
Subject: [PATCH 162/423] bcm2835-camera: fix a bug in computation of frame
 timestamp

Fixes #1318
---
 drivers/media/platform/bcm2835/bcm2835-camera.c | 3 +--
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)

--- a/drivers/media/platform/bcm2835/bcm2835-camera.c
+++ b/drivers/media/platform/bcm2835/bcm2835-camera.c
@@ -360,8 +360,7 @@ static void buffer_cb(struct vchiq_mmal_
 				div =
 				    div_u64_rem(runtime_us, USEC_PER_SEC, &rem);
 				buf->vb.timestamp.tv_sec =
-				    dev->capture.kernel_start_ts.tv_sec - 1 +
-				    div;
+				    dev->capture.kernel_start_ts.tv_sec + div;
 				buf->vb.timestamp.tv_usec =
 				    dev->capture.kernel_start_ts.tv_usec + rem;
 
