--- a/main.c
+++ b/main.c
@@ -497,7 +497,7 @@ int acx_free_mechanics(acx_device_t *ade
 
 int acx_init_ieee80211(acx_device_t *adev, struct ieee80211_hw *hw)
 {
-	hw->flags &= ~IEEE80211_HW_RX_INCLUDES_FCS;
+	__clear_bit(IEEE80211_HW_RX_INCLUDES_FCS, hw->flags);
 	hw->queues = 1;
 	hw->wiphy->max_scan_ssids = 1;
 
@@ -525,14 +525,14 @@ int acx_init_ieee80211(acx_device_t *ade
 	/* We base signal quality on winlevel approach of previous driver
 	 * TODO OW 20100615 This should into a common init code
 	 */
-	hw->flags |= IEEE80211_HW_SIGNAL_UNSPEC;
+	__set_bit(IEEE80211_HW_SIGNAL_UNSPEC, hw->flags);
 	hw->max_signal = 100;
 
 	if (IS_ACX100(adev)) {
-		adev->hw->wiphy->bands[IEEE80211_BAND_2GHZ] =
+		adev->hw->wiphy->bands[NL80211_BAND_2GHZ] =
 			&acx100_band_2GHz;
 	} else if (IS_ACX111(adev))
-		adev->hw->wiphy->bands[IEEE80211_BAND_2GHZ] =
+		adev->hw->wiphy->bands[NL80211_BAND_2GHZ] =
 			&acx111_band_2GHz;
 	else {
 		log(L_ANY, "Error: Unknown device");
@@ -945,8 +945,8 @@ void acx_op_configure_filter(struct ieee
 		changed_flags, *total_flags);
 
 	/* OWI TODO: Set also FIF_PROBE_REQ ? */
-	*total_flags &= (FIF_PROMISC_IN_BSS | FIF_ALLMULTI | FIF_FCSFAIL
-			| FIF_CONTROL | FIF_OTHER_BSS);
+	*total_flags &= (FIF_ALLMULTI | FIF_FCSFAIL | FIF_CONTROL
+			| FIF_OTHER_BSS);
 
 	logf1(L_DEBUG, "2: *total_flags=0x%08x\n", *total_flags);
 
@@ -1045,9 +1045,10 @@ void acx_op_tx(struct ieee80211_hw *hw,
 }
 
 int acx_op_hw_scan(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
-                   struct cfg80211_scan_request *req)
+                   struct ieee80211_scan_request *hw_req)
 {
 	acx_device_t *adev = hw2adev(hw);
+	struct cfg80211_scan_request *req = &hw_req->req;
 	struct sk_buff *skb;
 	size_t ssid_len = 0;
 	u8 *ssid = NULL;
@@ -1082,7 +1083,7 @@ int acx_op_hw_scan(struct ieee80211_hw *
 		goto out;
 	}
 #else
-	skb = ieee80211_probereq_get(adev->hw, adev->vif, ssid, ssid_len,
+	skb = ieee80211_probereq_get(adev->hw, vif->addr, ssid, ssid_len,
 		req->ie_len);
 	if (!skb) {
 		ret = -ENOMEM;
--- a/main.h
+++ b/main.h
@@ -62,7 +62,7 @@ void acx_op_tx(struct ieee80211_hw *hw,
 #endif
 
 int acx_op_hw_scan(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
-                   struct cfg80211_scan_request *req);
+                   struct ieee80211_scan_request *req);
 
 int acx_recover_hw(acx_device_t *adev);
 
--- a/cardsetting.c
+++ b/cardsetting.c
@@ -159,7 +159,7 @@ int acx_set_channel(acx_device_t *adev,
 	int res = 0;
 
 	adev->rx_status.freq = freq;
-	adev->rx_status.band = IEEE80211_BAND_2GHZ;
+	adev->rx_status.band = NL80211_BAND_2GHZ;
 
 	adev->channel = channel;
 
