// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "rt3883_belkin_f9k110x.dtsi"

/ {
	compatible = "belkin,f9k1109v1", "ralink,rt3883-soc";
	model = "Belkin F9K1109 Version 1.0";

	aliases {
		led-boot = &led_status_amber;
		led-failsafe = &led_status_amber;
		led-running = &led_status_blue;
		led-upgrade = &led_status_amber;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_status_amber: internet_amber {
			label = "amber:internet";
			gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_status_blue: internet_blue {
			label = "blue:internet";
			gpios = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		usb1 {
			label = "green:usb1";
			gpios = <&gpio0 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			trigger-sources = <&ohci_port1>, <&ehci_port1>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};

		usb2 {
			label = "green:usb2";
			gpios = <&gpio0 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			trigger-sources = <&ohci_port2>, <&ehci_port2>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};

		wps_amber {
			label = "amber:wps";
			gpios = <&gpio0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps_blue {
			label = "blue:wps";
			gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <100>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 25 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 26 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};
};

&ehci {
	ehci_port2: port@2 {
		reg = <2>;
		#trigger-source-cells = <0>;
	};
};

&ohci {
	ohci_port2: port@2 {
		reg = <2>;
		#trigger-source-cells = <0>;
	};
};
