#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2021 OpenWrt.org
#

[ -e /etc/config/ubootenv ] && exit 0

touch /etc/config/ubootenv

. /lib/uboot-envtools.sh
. /lib/functions.sh

board=$(board_name)

case "$board" in
"linksys,e8450-ubi")
	ubootenv_add_uci_config "/dev/ubi0_0" "0x0" "0x1f000" "0x1f000" "1"
	ubootenv_add_uci_config "/dev/ubi0_1" "0x0" "0x1f000" "0x1f000" "1"
	;;
"bananapi,bpi-r64")
	. /lib/upgrade/platform.sh
	local rootdev=$(get_rootdev)
	local envdev=/dev/$(get_partition $rootdev ubootenv)
	ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x0" "0x80000" "0x80000" "1"
	ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x80000" "0x80000" "0x80000" "1"
	;;
esac

config_load ubootenv
config_foreach ubootenv_add_app_config ubootenv

exit 0
